<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<description>Generated from &lt;b&gt;VUMETER_FOOTPRINT.brd&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-project-lbr.ulp</description>
<packages>
<package name="PINHEAD_1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PINHEAD_1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="VUMETER">
</package>
<package name="AMP">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X14/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOUNDCARD">
</package>
<package name="2X13-SHROUDED">
</package>
<package name="RPI">
</package>
<package name="2X20">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="I2S_PCM_5100_SOUNDCARD">
</package>
<package name="MOMENTARY_SWITCH">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="IN13-VUMETER">
<pin name="VIN" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="AIN_L"/>
<pin name="AIN_R"/>
<pin name="AIN_GND"/>
</symbol>
<symbol name="PINHD14">
<pin name="VDD" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="GND" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="AD2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="AD1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="SYNC" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="SYNCO" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="MUTE" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="SHDN" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="VI2C" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="SCL" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="SDA" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="AGND" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="LIN" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="RIN" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="RASPBERRYPI-GPIO">
<pin name="3.3V@1" direction="pwr"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="GP4"/>
<pin name="GND@9" direction="pwr"/>
<pin name="GP17"/>
<pin name="GP27"/>
<pin name="GP22"/>
<pin name="3.3V@17" direction="pwr"/>
<pin name="MOSI" direction="out"/>
<pin name="MISO" direction="in"/>
<pin name="SCLK" direction="out"/>
<pin name="GND@25" direction="pwr"/>
<pin name="CE1" direction="out"/>
<pin name="CE0" direction="out"/>
<pin name="GP25"/>
<pin name="GND@20" direction="pwr"/>
<pin name="GP24"/>
<pin name="GP23"/>
<pin name="GND@14" direction="pwr"/>
<pin name="GP18#"/>
<pin name="RXI" direction="in"/>
<pin name="TXO" direction="out"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="5V@4" direction="pwr"/>
<pin name="5V@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PINH2X20">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="4" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="5" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="6" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="7" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="8" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="9" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="10" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="11" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="12" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="13" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="14" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="15" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="16" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="17" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="18" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="19" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="20" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="21" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="22" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="23" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="24" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="25" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="26" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="27" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="28" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="29" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="30" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="31" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="32" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="33" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="34" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="35" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="36" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="37" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="38" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="39" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="40" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="RPI-MECH">
</symbol>
<symbol name="I2S_PCM_5100_SOUNDCARD">
<pin name="VIN"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="LCK"/>
<pin name="DIN"/>
<pin name="BCK"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="G1"/>
<pin name="R"/>
<pin name="G2"/>
<pin name="L"/>
</symbol>
<symbol name="LIGHTED_MOMENTARY">
<pin name="COM"/>
<pin name="NO"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="+12"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="I2S_PCM_51XX_SOUNDCARD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="I2S_PCM_5100_SOUNDCARD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="I2S_PCM_5100_SOUNDCARD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="BCK" pad="BCK"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="DIN"/>
<connect gate="G$1" pin="G1" pad="G1"/>
<connect gate="G$1" pin="G2" pad="G2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="L" pad="L"/>
<connect gate="G$1" pin="LCK" pad="LCK"/>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="R"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="SCK"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="VIN"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
